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PRESSEMELDUNG

Lindau, 29. Oktober 2026

Vollsperrung der Kemptener Straße
Asphaltarbeiten starten voraussichtlich am Montag, 16. November

Für den Einbau der Asphaltdeckschicht muss die Kemptener Straße von der Einmündung Bazienstraße bis zum Berliner Platz vollständig gesperrt werden. Die Straßenbauarbeiten starten voraussichtlich am Montag, 16. November, und dauern bis Freitag, 20. November, an. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle passieren. Eine Umleitung für den motorisierten Verkehr und für den Stadtbus ist ausgeschildert.

Im Zuge der Erschließung des Vierlinden-Quartiers wird die Kemptener Straße im Bereich zwischen Lidl und Lindaupark seit Anfang Juli umgestaltet. Dabei werden Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert beziehungsweise neu verlegt, eine neue Ampelanlage installiert und die Seitenbereiche neugestaltet. Die bisherigen Arbeiten fanden unter laufendem Verkehr statt.

Umleitungen für motorisierten Verkehr und Stadtbus
Während der Bauarbeiten wird der motorisierte Verkehr über die Bregenzer Straße und den Aeschacher Markt umgeleitet.

Im Zuge der Umleitung müssen die Parkplätze in der Freihofstraße vorübergehend gesperrt werden. Bewohnerinnen und Bewohner mit einem gültigen Bewohnerparkausweis können während dieser Zeit unter Auslage der Parkkarte auf den ausgewiesenen Parkflächen in der Rickenbacher Straße und am Buttlerhügel parken.


Die Stadtbuslinie 5 fährt zwischen den Haltestellen Bodensee-Gymnasium und Jugendherberge in beiden Richtungen über die Achstraße und den Bleicheweg. Die Haltestellen Blauwiese, Köchlin und Josefskirche entfallen während der Vollsperrung ersatzlos.

Warum eine Vollsperrung notwendig wird
Arbeiten zwischen fließendem Verkehr und Baufahrzeugen bergen Unfallrisiken. Um die Sicherheit für die Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort zu gewährleisten, gelten seit dem Jahr 2022 verschärfte Anforderungen. Konkret ist für eine Baumaßnahme mit halbseitiger Verkehrsführung nach den technischen Richtlinien und Vorschriften eine Mindestbreite der Straße von 8,70 Metern notwendig. Die Mindestbreite berücksichtigt den Platzbedarf für die Bauarbeiten, die Sicherheit der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie ausreichend Abstand zum vorbeifahrenden Verkehr.

Die Kemptener Straße besitzt im derzeitigen Baubereich eine durchgehende Breite zwischen 6,60 und 8,00 Meter. In den bisherigen Bauabschnitten wurden unter anderem Gehwegflächen für die temporäre Verkehrsführung mitgenutzt, um die nutzbare Breite der Straße zu erhöhen. So konnte der Verkehr während der vergangenen Wochen durchgehend aufrechterhalten und die Dauer der Vollsperrung möglichst kurzgehalten werden. Da die Randsteine am Gehweg inzwischen gesetzt wurden, können die Gehwegflächen im Zuge der Asphaltarbeiten nicht mehr für die Verkehrsführung genutzt werden.
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