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									Meppen, 19. Oktober 2026

Sanierung der Süd-Nord-Straße
[bookmark: _GoBack]Baumaßnahme umfasst insgesamt rund 750 Metern – Vollsperrung erforderlich

Meppen/Haren. Der Landkreis Emsland setzt die Fahrbahn der Kreisstraße 225 (Süd- Nord- Straße) zwischen Fullen (Stadt Meppen) und Wesuwe-Siedlung (Stadt Haren (Ems)), im Bereich der Überführung über die Bundesstraße (B) 402, ab Montag, 26. Oktober, in Stand. Für die Arbeiten muss die Kreisstraße für den Straßenverkehr in diesem Bereich komplett gesperrt werden.

Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten auf einer Länge von insgesamt rund 750 Metern umgesetzt. Der erste Bauabschnitt verläuft von der Bundesstraße 402 bis zum Gewerbegebiet Emmener Straße/Berliner Straße. Der zweite Bauabschnitt umfasst den Bereich von der B 402 bis zum Bauende in Höhe der staatlichen Moorverwaltung.

Das Sanierungskonzept sieht vor, die vorhandene Deckschicht und die Binderschicht der Fahrbahn vollflächig abzufräsen. Im Anschluss werden Schadstellen ausgebessert und im Folgenden die neue Binderschicht und die neue Deckschicht aufgebracht.

Die Vollsperrung soll voraussichtlich bis Freitag, 13. November, andauern, wobei sich der Bauzeitenplan gegebenenfalls wetterbedingt ändern kann. Umleitungen sind ausgeschildert.

Das Gewerbegebiet an der Emmener Straße bleibt mit Einschränkungen erreichbar. So kann das Gebiet während des ersten Bauabschnitts nicht über die Abfahrt B 402/K225, sondern nur aus südlicher Richtung angefahren werden. Für den zweiten Bauabschnitt ist eine Erreichbarkeit über die Abfahrt B402/K225 wieder gewährleistet.

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf etwa 365.000 Euro, die der Landkreis Emsland trägt.
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